Manuál pre LED žiarovku

* Uistite sa, že je vypnutá elektrina pri montáži/demontáži žiarovky.
* Tento produkt nie je vodotesný (IP20), udržujte ho mimo dosahu vody a vlhkosti.
* Lampa nie je vhodná na použitie v stmievateľnom režime.
* Krehké. Zaobchádzajte s opatrnosťou.
* Prevádzková teplota: -15~40°C.

Správna likvidácia tohto produktu (Elektro odpad a elektronický odpad)

Je zakázané umiestňovať odpad vybavenia označeného symbolom prečiarknutého odpadkového koša spolu s iným odpadom. Toto vybavenie podlieha zberu a recyklácii. Škodlivé látky, ktoré obsahuje, môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia a ohroziť ľudské zdravie.

Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že výrobok sa nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu ale patrí do separovaného elektronického zberu.

Vyrobené v Číne pre LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.